**太阳能自发光轮廓标技术参数标准**

太阳能电池：多晶硅/单晶硅(5V)

蓄电池：锂电池(3.7V，800mah)

光源：高亮度LED

LED数量：￠8mm， 2pcs

颜色：红、黄、蓝、绿、白

发光类型：频闪/常亮

工作时间：在阳光下充足电后，常亮可连续工作大于50小时，频闪可连续工作大于180小时

工作环境：-25℃—75℃

材料：软PVC

防水等级：IP≥68

寿命：锂电池类大于5年，超级电容类大于15年

可见度：大于800米

质量保证期限：24个月

外观及相关尺寸：

