**附件1：**

|  |
| --- |
| **棉竹北枢纽互通立交区渠化隔离设施采购计划清单** |
| **序号** | **名称** | **数量** | **技术要求** |
| 1 | 防撞桶IMG_256  | 1750个 | 以GB/T28650-2012《公路防撞桶》为准。 主要参数：直径为900mm，高为950mm，壁厚不小于6mm，防撞桶外贴反光膜，反光膜单条宽度不小于50mm，连续长度不小于100mm，外形尺寸允许偏差+0.5%。 材料为聚乙烯、聚丙烯或其他类型合成树脂为原材料的塑料或硫化橡胶或热塑橡胶等，外贴反光膜等级为二级及以上。 质保期：3年，质保期内不应有明显变色、永久性变形及表面贴膜剥裂等现象 |
| 2 | 河沙 | 1190m³ | 普通中砂，细度模数在3.0--2.3之间。 |
| 3 | 布袋 | 17500个 | 材质为涤纶有机硅蓬盖布、耐用性36月以上，规格70cm\*30cm开标时是否需提供样品：是 |
| 4 | 太阳能自发光 轮廓标 | 306个 | 外壳由 ABS 注塑，贴超强级反光膜，聚碳酸酯灯罩。闪灯采⽤用密封组合圆灯组，2 组×5 颗超⾼高亮 LED， 锂电池带过充、过放保护板，光控功能，同步闪光控制器，⾃动感光开关控制外壳尺寸：⾼120mm 宽 140mm 厚 85mm 闪光模式：⽩（⻩）灯断续闪⼯作电压：DC3.7V 锂电池（18650）;260 mA太阳能板：1.2W 充电电流：280mA单灯亮度：≥1000 mcd 警示距离：≥50 米重 量量：400g⼯作时间：阴⾬、雨天、⽆无光照连续≥240 ⼩小时 质保期：3年安装位置：原有新泽西护栏开标时是否需提供样品：是。 |
| 5 | 原有陈旧设施清运、处理 |  | 原有陈旧设施按环保要求进行处置。该单项项目最高限价2万元。 |